**BTX Gemini X2电转染系统使用注意事项**

1. High throught 选项不能使用，需要配置其他部件。
2. 转染过程电压较高，盖子盖好后不要用手接触线路。
3. 严禁空载（空载易烧坏仪器），电极杯里需要装细胞/菌进行转染操作。
4. 电极杯用完后先用去离子水清洗，之后泡在75%酒精里，使用前晾干并用去离子水或者培养基/缓冲液润洗，不能高温/高压/紫外灭菌。
5. 使用完后关机。
6. 电极杯规格1mm(200uL)，2mm(400ul)，4mm(800ul)，按需使用并进行清洗。
7. 推荐转染细胞数量密度106-107。